**ЗАПИСЬ КОДОВ БРЕЛКОВ**

Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенных режимах охраны, иммобилизатора и выключенном режиме Valet в следующем порядке:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку и удерживайте ее в нажатом положении до появления 5 звуковых сигналов, светодиод загорится постоянно.
3. Не позднее 5 секунд нажмите любую кнопку первого брелка. В подтверждение записи первого брелка светодиод кратковременно погаснет и последует 1 звуковой сигнал.
4. Нажмите поочередно любые кнопки второго, третьего и четвертого брелка, дожидаясь включения светодиода. В подтверждение записи каждого брелка последует соответственно 2, 3 или 4 звуковых сигнала.
5. Выключите зажигание для выхода из режима записи.

***Внимание!****При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти.*